From fed4a58472ca085eafb9870ae915fc11ee60f9c5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Karl Berry <karl@freefriends.org>
Date: Sat, 16 Sep 2017 20:46:25 +0000
Subject: pst-geometrictools (16sep17)

git-svn-id: svn://tug.org/texlive/trunk@45319 c570f23f-e606-0410-a88d-b1316a301751
---
 .../pst-geometrictools/pst-geometrictools.tex      | 90 +++++++++++-----------
 1 file changed, 46 insertions(+), 44 deletions(-)

(limited to 'Master/texmf-dist/tex/generic/pst-geometrictools/pst-geometrictools.tex')

diff --git a/Master/texmf-dist/tex/generic/pst-geometrictools/pst-geometrictools.tex b/Master/texmf-dist/tex/generic/pst-geometrictools/pst-geometrictools.tex
index 004719f05a8..cad64e8e3c2 100644
--- a/Master/texmf-dist/tex/generic/pst-geometrictools/pst-geometrictools.tex
+++ b/Master/texmf-dist/tex/generic/pst-geometrictools/pst-geometrictools.tex
@@ -1,6 +1,6 @@
 %% This is file `pst-geometrictools.tex',
 %%
-%% Thomas S\"{o}ll
+%% Thomas Söll
 %%
 %% This program can redistributed and/or modified under %%
 %% the terms of the LaTeX Project Public License        %%
@@ -18,8 +18,8 @@
 \ifx\PSTricksLoaded\endinput\else\input pstricks.tex\fi
 \ifx\PSTXKeyLoaded\endinput\else\input pst-xkey.tex\fi
 \ifx\PSTnodeLoaded\endinput\else\input pst-node.tex\fi
-\def\fileversion{1.0}
-\def\filedate{2017/06/29}
+\def\fileversion{1.1}
+\def\filedate{2017/09/16}
 \message{`PST' v\fileversion, \filedate}
 
 \edef\PstAtCode{\the\catcode`\@} \catcode`\@=11\relax
@@ -35,17 +35,19 @@
 \define@key[psset]{pst-geometrictools}{MadeTxt}[made in NES]{\def\pst@MadeTxt{#1}}%
 \define@key[psset]{pst-geometrictools}{PSfontO}[Symbol]{\def\pst@PSfontO{/#1 }}
 \define@key[psset]{pst-geometrictools}{fontsizeO}[10]{\def\pst@fontsizeO{#1 }}
-\define@key[psset]{pst-geometrictools}{PSfontM}[Times-Roman]{\def\pst@PSfontM{/#1 }}
+\define@key[psset]{pst-geometrictools}{PSfontM}[NimbusRomNo9L-Regu]{\def\pst@PSfontM{/#1 }}
 \define@key[psset]{pst-geometrictools}{fontsizeM}[6]{\def\pst@fontsizeM{#1 }}
 \define@key[psset]{pst-geometrictools}{country}[Germany]{\def\pst@country{#1}}
-\psset[pst-geometrictools]{ProScale=1,OwnerTxt={Euklid},MadeTxt={made in NES},country=Germany,PSfontO=Symbol,PSfontM=Times-Roman,fontsizeO=10,fontsizeM=6,ProFillCol=gray!60,ProLineCol=cyan,Ghost=false}
+\psset[pst-geometrictools]{ProScale=1,OwnerTxt={Euklid},MadeTxt={made in NES},
+  country=Germany,PSfontO=StandardSymL,PSfontM=NimbusRomNo9L-Regu,fontsizeO=10,fontsizeM=6,
+  ProFillCol=gray!60,ProLineCol=cyan,Ghost=false}
 
 
 \def\psProtractor{\def\pst@par{}\pst@object{psProtractor}}
 \def\psProtractor@i#1(#2){\@ifnextchar(%
 {\psProtractor@ii{#1}(#2)}%
 {\psProtractor@ii{#1}(#2)(#2)}}%
-\def\psProtractor@ii#1(#2)(#3){%-------------------------------    #1 Winkel,  #2 Ursprung P,  zweiter Punkt Q f\"{u}r Winkel
+\def\psProtractor@ii#1(#2)(#3){%-------------------------------    #1 Winkel,  #2 Ursprung P,  zweiter Punkt Q für Winkel
 \begin@SpecialObj
 \pst@killglue
 \begingroup%
@@ -57,9 +59,9 @@
 \addto@pscode{%
 /sysfill {systemdict /fill get exec} def
 /Country (\pst@country) def
-    /cm {28.45274 mul} def %  ----------------------------------------  Definiere cm als L\"{a}ngeneinheit mit der multipliziert wird
-    \pst@tempA \tx@UserCoor /@y1 ED /@x1 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des Ursprungs (zur Winkelberechnung ben\"{o}tigt)
-    \pst@tempB \tx@UserCoor /@y2 ED /@x2 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des zweiten Punktes (zur Winkelberechnung ben\"{o}tigt)
+    /cm {28.45274 mul} def %  ----------------------------------------  Definiere cm als Längeneinheit mit der multipliziert wird
+    \pst@tempA \tx@UserCoor /@y1 ED /@x1 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des Ursprungs (zur Winkelberechnung benötigt)
+    \pst@tempB \tx@UserCoor /@y2 ED /@x2 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des zweiten Punktes (zur Winkelberechnung benötigt)
    @y1 @y2 sub @x1 @x2 sub Atan /@delta ED %------------   Winkelberechnung
     \pst@tempA \pst@coor T % ------------------------------------   Tranformiere den Koordinatenursprung in P
     @delta #1 add 180 add rotate % ------------------------------     Drehe das gesamte Geodreieck
@@ -68,7 +70,7 @@
 \ifPst@Ghost\else
 gsave
 %-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-%-------------- \"{A}u{\ss}ere Begrenzung des Geodreiecks -----------------------------------------------
+%-------------- Äußere Begrenzung des Geodreiecks -----------------------------------------------
 gsave
      newpath
        -8 cm 0 moveto
@@ -82,7 +84,7 @@ gsave
     grestore
 grestore
 %-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-%-------------- Gef\"{u}llter innerer Teil des Geodreiecks -----------------------------------------------
+%-------------- Gefüllter innerer Teil des Geodreiecks -----------------------------------------------
 gsave
     newpath
         -7.5 cm 0.5 22.5 tan mul cm moveto
@@ -197,8 +199,8 @@ grestore
                        {8 Wk sin Wk cos div 1 sub div} /xWS1 exch def %---------- xWS1=8/(tan(alpha)-1) --> SP der Geraden linke Kathete mit Ursprungsgeraden im Winkel alpha
                        {7.8 Wk sin Wk cos div 1 sub div} /xWS2 exch def % ------- xWS2=7,8/(tan(alpha)-1) --> SP einer Parallelen zur Geraden linke Kathete mit Ursprungsgeraden im Winkel alpha
                         newpath
-                        xWS1 cm xWS1 8 add cm moveto % --------------------------- zu xWS1 geh\"{o}riger y-Wert ist xWS1 + 8
-                        xWS2 cm xWS2 7.8 add cm % ----------------------------------- zu xWS2 geh\"{o}riger y-Wert ist xWS1 + 7,8
+                        xWS1 cm xWS1 8 add cm moveto % --------------------------- zu xWS1 gehöriger y-Wert ist xWS1 + 8
+                        xWS2 cm xWS2 7.8 add cm % ----------------------------------- zu xWS2 gehöriger y-Wert ist xWS1 + 7,8
                        lineto
 %                      closepath
                        0.5 setlinewidth
@@ -359,42 +361,42 @@ grestore
               grestore
   grestore
 %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-%------------------------- Definition f\"{u}r horizontal-zentriertes - Setzen der cm- Zahlen (180° gedreht) ------------------------
+%------------------------- Definition für horizontal-zentriertes - Setzen der cm- Zahlen (180° gedreht) ------------------------
   /cmshow {% (string)  x y
                       gsave
                             moveto 180 rotate  % s
-                            /Helvetica findfont 7 scalefont setfont
+                            /NimbusRomNo9L-Regu findfont 7 scalefont setfont
                             dup % s s
                             stringwidth pop 2 div neg 0 % s -dx/2
                             rmoveto 0.2 setgray show
                       grestore
                  } bind def
-%-------------------------  Setzen der Zahlen f\"{u}r die cm-Einteilungen -----------------------------------------------------------------
+%-------------------------  Setzen der Zahlen für die cm-Einteilungen -----------------------------------------------------------------
       0 1 7 { /MZ exch def MZ 2 string cvs MZ cm 0.47 cm cmshow } for %---------------- Zahlen 0 bis 7 (nach rechts)
       1 1 7 { /MZ exch def MZ 2 string cvs MZ neg cm 0.47 cm cmshow } for %----------- Zahlen 1 bis 7 (nach links)
       1 1 3 { /MZ exch def MZ 2 string cvs 2 cm MZ 0.1 add cm cmshow } for %---------- Zahlen 1 bis 3 (nach oben, rechte Seite)
       1 1 3 { /MZ exch def MZ 2 string cvs -2 cm MZ 0.1 add cm cmshow } for %--------- Zahlen 1 bis 3 (nach oben, linke Seite)
 %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-%------------------------- Definition f\"{u}r horizontal-zentriertes - Setzen der Winkel- Zahlen (mitgedreht) ----------------------
+%------------------------- Definition für horizontal-zentriertes - Setzen der Winkel- Zahlen (mitgedreht) ----------------------
   /cmRotshow {% ----------------------------------   (string),  Winkel,   x  y
                              gsave
                                     moveto 90 add rotate  % s
-                                    /Helvetica findfont 7 scalefont setfont
+                                    /NimbusRomNo9L-Regu findfont 7 scalefont setfont
                                     dup % s s
                                     stringwidth pop 2 div neg 0 % s -dx/2
                                     rmoveto 0.2 setgray show
                              grestore
                           } bind def
   gsave
-%-------------------------  Setzen der Zahlen f\"{u}r die Winkel-Einteilungen -------------------------------------------------------------------------------------------------
-      10 10 170 { /MZ exch def MZ 3 string cvs  MZ 5.03 cm MZ cos mul 5.03 cm MZ sin mul  cmRotshow } for % ------------------ \"{a}u{\ss}erer Kreisbogen
+%-------------------------  Setzen der Zahlen für die Winkel-Einteilungen -------------------------------------------------------------------------------------------------
+      10 10 170 { /MZ exch def MZ 3 string cvs  MZ 5.03 cm MZ cos mul 5.03 cm MZ sin mul  cmRotshow } for % ------------------ äußerer Kreisbogen
       10 10 170 { /MZ exch def 180 MZ sub 3 string cvs  MZ 4.75 cm MZ cos mul 4.75 cm MZ sin mul  cmRotshow } for % ------- innerer Kreisbogen
  grestore
 %---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  /TSshow {% (string)  x y
                          gsave
                          moveto 180 rotate  % s
-                         \pst@PSfontO findfont \pst@fontsizeO scalefont setfont
+                         \pst@PSfontO\space findfont \pst@fontsizeO scalefont setfont
                          dup % s s
                          stringwidth pop 2 div neg 0 % s -dx/2
                          rmoveto 0.4 setgray show
@@ -407,7 +409,7 @@ grestore
  /MadeShow {% (string)  x y
                          gsave
                          moveto 180 rotate  % s
-                         \pst@PSfontM findfont \pst@fontsizeM scalefont setfont
+                         \pst@PSfontM\space findfont \pst@fontsizeM scalefont setfont
                          dup % s s
                          stringwidth pop 2 div neg 0 % s -dx/2
                          rmoveto 0.7 setgray show
@@ -454,9 +456,9 @@ grestore
 \fi
 }%
 \pnode(!
-    /cm {28.45274 mul} def %  ----------------------------------------  Definiere cm als L\"{a}ngeneinheit mit der multipliziert wird
-    \pst@tempA \tx@UserCoor /@y1 ED /@x1 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des Ursprungs (zur Winkelberechnung ben\"{o}tigt)
-    \pst@tempB \tx@UserCoor /@y2 ED /@x2 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des zweiten Punktes (zur Winkelberechnung ben\"{o}tigt)
+    /cm {28.45274 mul} def %  ----------------------------------------  Definiere cm als Längeneinheit mit der multipliziert wird
+    \pst@tempA \tx@UserCoor /@y1 ED /@x1 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des Ursprungs (zur Winkelberechnung benötigt)
+    \pst@tempB \tx@UserCoor /@y2 ED /@x2 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des zweiten Punktes (zur Winkelberechnung benötigt)
    @y1 @y2 sub @x1 @x2 sub Atan /@delta ED %------------   Winkelberechnung
     @x1 cm @y1 cm  T % ------------------------------------   Tranformiere den Koordinatenursprung in P
     @delta #1 add 180 add rotate % ------------------------------     Drehe den oberen Punkt des Geodreiecks
@@ -487,16 +489,16 @@ grestore
 \def\psPencil@i#1(#2){%-------------------------------    #1 Winkel,  #2 Ursprung P
 \begin@SpecialObj
 \pst@killglue
-\begingroup%
+\begingroup
 \pnode(#2){@PGD}%
-\use@par%
+\use@par
 \pst@getcoor{@PGD}\pst@tempA % --------------------------   Hohle die Koordinaten und speichere sie in \pst@tempA
-\addto@pscode{%
+\addto@pscode{
 /sysfill {systemdict /fill get exec} def
 %/Country (\pst@country) def
-    /cm {28.45274 mul} def %  ----------------------------------------  Definiere cm als L\"{a}ngeneinheit mit der multipliziert wird
+    /cm {28.45274 mul} def %  ----------------------------------------  Definiere cm als Längeneinheit mit der multipliziert wird
     /Plength \pst@PenLength def
-%    \pst@tempA \tx@UserCoor /@y1 ED /@x1 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des Ursprungs (zur Winkelberechnung ben\"{o}tigt)
+%    \pst@tempA \tx@UserCoor /@y1 ED /@x1 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des Ursprungs (zur Winkelberechnung benötigt)
     \pst@tempA \pst@coor T % ------------------------------------   Tranformiere den Koordinatenursprung in P
      #1 rotate % ------------------------------     Drehe das gesamte Geodreieck
      \pst@PenScale dup scale % --------    Skaliere das ganze Geodreieck
@@ -613,7 +615,7 @@ grestore
 %--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 grestore
 }%
-\endgroup%
+\endgroup
 \end@SpecialObj\ignorespaces
 }%
 
@@ -626,7 +628,7 @@ grestore
 \def\psRuler@i#1(#2){\@ifnextchar(%
 {\psRuler@ii{#1}(#2)}%
 {\psRuler@ii{#1}(#2)(#2)}}%
-\def\psRuler@ii#1(#2)(#3){%-------------------------------    #1 Winkel,  #2 Ursprung P,  zweiter Punkt Q f\"{u}r Winkel
+\def\psRuler@ii#1(#2)(#3){%-------------------------------    #1 Winkel,  #2 Ursprung P,  zweiter Punkt Q für Winkel
 \begin@SpecialObj
 \pst@killglue
 \begingroup%
@@ -635,11 +637,11 @@ grestore
 \use@par%
 \pst@getcoor{@QGD}\pst@tempB % --------------------------   Hohle die Koordinaten und speichere sie in \pst@tempB
 \pst@getcoor{@PGD}\pst@tempA % --------------------------   Hohle die Koordinaten und speichere sie in \pst@tempA
-\addto@pscode{%
+\addto@pscode{
 /sysfill {systemdict /fill get exec} def
-    /cm {28.45274 mul} def %  --------------------------------------- Definiere cm als L\"{a}ngeneinheit mit der multipliziert wird
-    \pst@tempA \tx@UserCoor /@y1 ED /@x1 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des Ursprungs (zur Winkelberechnung ben\"{o}tigt)
-    \pst@tempB \tx@UserCoor /@y2 ED /@x2 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des zweiten Punktes (zur Winkelberechnung ben\"{o}tigt)
+    /cm {28.45274 mul} def %  --------------------------------------- Definiere cm als Längeneinheit mit der multipliziert wird
+    \pst@tempA \tx@UserCoor /@y1 ED /@x1 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des Ursprungs (zur Winkelberechnung benötigt)
+    \pst@tempB \tx@UserCoor /@y2 ED /@x2 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des zweiten Punktes (zur Winkelberechnung benötigt)
    @y1 @y2 sub @x1 @x2 sub Atan /@delta ED %------------   Winkelberechnung
     \pst@tempA \pst@coor T % ------------------------------------  Tranformiere den Koordinatenursprung in P
     @delta #1 add 180 add rotate % ------------------------------    Drehe das gesamte Geodreieck
@@ -647,7 +649,7 @@ grestore
 %-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 gsave
 %-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-%-------------- F\"{u}llung der beiden inneren Bereiche und \"{a}u{\ss}ere Begrenzung des Lineals -----------------------------------------------
+%-------------- Füllung der beiden inneren Bereiche und äußere Begrenzung des Lineals -----------------------------------------------
 gsave
      newpath
        -0.2 cm 0 moveto
@@ -731,17 +733,17 @@ gsave
    31 {cmBlinie} repeat
 grestore
 %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-%------------------------- Definition f\"{u}r horizontal-zentriertes - Setzen der cm- Zahlen (180° gedreht) ------------------------
+%------------------------- Definition für horizontal-zentriertes - Setzen der cm- Zahlen (180° gedreht) ------------------------
   /cmshow {% (string)  x y
                       gsave
                             moveto   % s
-                            /Helvetica findfont 8 scalefont setfont
+                            /NimbusRomNo9L-Regu findfont 8 scalefont setfont
                             dup % s s
                             stringwidth pop 2 div neg 0 % s -dx/2
                             rmoveto 0.2 setgray show
                       grestore
                  } bind def
-%-------------------------  Setzen der Zahlen f\"{u}r die cm-Einteilungen -----------------------------------------------------------------
+%-------------------------  Setzen der Zahlen für die cm-Einteilungen -----------------------------------------------------------------
       0 1 30 { /MZ exch def MZ 2 string cvs MZ cm -0.78 cm cmshow } for %---------------- Zahlen 0 bis 30 (nach rechts)
 %-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@@ -768,7 +770,7 @@ grestore
 \def\psCompass@i#1(#2){\@ifnextchar(%
 {\psCompass@ii{0}(#2)}%
 {\psCompass@ii{#1}(#2)(#2)}}%
-\def\psCompass@ii#1(#2)(#3){%-------------------------------    #1 Winkel,  #2 Ursprung P,  zweiter Punkt Q f\"{u}r Winkel
+\def\psCompass@ii#1(#2)(#3){%-------------------------------    #1 Winkel,  #2 Ursprung P,  zweiter Punkt Q für Winkel
 \begin@SpecialObj
 \pst@killglue
 \begingroup%
@@ -784,9 +786,9 @@ grestore
      skal dup scale % --------    Skaliere das ganze Geodreieck
     /sysfill {systemdict /fill get exec} def
     /SLg \pst@PoCLength def
-    /cm {28.45274 mul} def %  ----------------------------------------  Definiere cm als L\"{a}ngeneinheit mit der multipliziert wird
-    \pst@tempA\tx@UserCoor /@y1 ED /@x1 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des Ursprungs (zur Winkelberechnung ben\"{o}tigt)
-    \pst@tempB\tx@UserCoor /@y2 ED /@x2 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des zweiten Punktes (zur Winkelberechnung ben\"{o}tigt)
+    /cm {28.45274 mul} def %  ----------------------------------------  Definiere cm als Längeneinheit mit der multipliziert wird
+    \pst@tempA\tx@UserCoor /@y1 ED /@x1 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des Ursprungs (zur Winkelberechnung benötigt)
+    \pst@tempB\tx@UserCoor /@y2 ED /@x2 ED % ----------  Definiere die Koordinaten des zweiten Punktes (zur Winkelberechnung benötigt)
     \pst@tempA\pst@coor /@y3 ED /@x3 ED
     @y1 @y2 sub dup mul @x1 @x2 sub dup mul add faktor dup mul mul /quadlg ED
      quadlg 0 eq { 180 } { @y1 @y2 sub @x1 @x2 sub atan } ifelse /@delta ED %------------   Winkelberechnung
-- 
cgit v1.2.3

