<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">%% 
%%  A DANTE-Edition example
%% 
%%  Beispiel 06-00-41 auf Seite 207.
%% 
%%  Copyright (C) 2010 H. Voss
%% 
%%  It may be distributed and/or modified under the conditions
%%  of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
%%  of this license or (at your option) any later version.
%% 
%%  See http://www.latex-project.org/lppl.txt for details.
%% 

%%Run also: &gt;&gt;  &lt;&lt; 
% Show page(s) 1

\documentclass[]{article}
\pagestyle{empty}
\setlength\textwidth{355.65944pt}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}

\usepackage{booktabs,paralist,dcolumn,ragged2e}
\newenvironment{Vorteile}
  {\hbox{}\vspace{-\baselineskip}\begin{compactitem}[$\oplus$]}
  {\hbox{}\vspace{-\baselineskip}\end{compactitem}}
\newenvironment{Nachteile}
  {\hbox{}\vspace{-\baselineskip}\begin{compactitem}[$\ominus$]}
  {\hbox{}\vspace{-\baselineskip}\end{compactitem}}
\newcolumntype{v}[1]{&gt;{\RaggedRight\hspace{0pt}}p{#1}}

\begin{document}
\sffamily\footnotesize
\begin{tabular}{@{}v{1.4cm}*{2}{v{6.9cm}}@{}}\toprule
Material &amp; Vorteile &amp; Nachteile \\\cmidrule(r){1-1}\cmidrule(rl){2-2}\cmidrule(l){3-3}
Edelstahl
  &amp; \begin{Vorteile}
    \item robust \item preisgünstig \item leicht zu verarbeiten
    \item unterschiedliche Durchmesser und Längen im Handel erhältlich
    \end{Vorteile}
  &amp; \begin{Nachteile}
    \item nur inert bei geringen Temperaturen in Verbindung mit bestimmten Substanzen
    \item Oxidationen der Oberfläche führen zu unsymmetrischen Peaks
    \item Zersetzung durch Verunreinigungen der Legierungsform
    \end{Nachteile} \tabularnewline\cmidrule(r){1-1}\cmidrule(rl){2-2}\cmidrule(l){3-3}
Glas
  &amp; \begin{Vorteile}%
    \item fast vollständig inert
    \item durchsichtig, bessere Kontrolle der Packung auf Gleichmäßigkeit
    \end{Vorteile}%
  &amp; \begin{Nachteile}%
    \item aufwendige Reinigung der Säule
    \item keine Analyse von aggressiver Fluoride möglich
    \item leicht zerbrechlich
    \item Knallgasexplosion beim Zerbrechen bei erhitzter Kapillare und
          Wasserstoff als Trägergas
    \end{Nachteile} \tabularnewline\cmidrule(r){1-1}\cmidrule(rl){2-2}\cmidrule(l){3-3}
Nickel
  &amp; \begin{Vorteile}%
    \item stabil
    \item Analyse von empfindlichen Substanzen möglich, z\,.B. Steroide, Analgetica
          und Barbiturate
    \end{Vorteile}%
  &amp; \begin{Nachteile}%
    \item nicht so inert wie Glassäulen
    \end{Nachteile} \tabularnewline\cmidrule(r){1-1}\cmidrule(rl){2-2}\cmidrule(l){3-3}
Kupfer
  &amp; \begin{Vorteile}%
    \item leicht zu verarbeiten
    \end{Vorteile}%
  &amp; \begin{Nachteile}
    \item Oberfläche ist autoxydabel
    \item Kupferoxid oxidiert organische Stoffe
    \item ungeeignet wenn Sauerstoff im Trägergas vorhanden ist
    \item aufwendiges Herstellungsverfahren
    \end{Nachteile} \tabularnewline\cmidrule(r){1-1}\cmidrule(rl){2-2}\cmidrule(l){3-3}
Teflon
  &amp; \begin{Vorteile}
    \item vollständig inert
    \item Analyse von aggressiven Substanzen möglich
    \end{Vorteile}
  &amp; \begin{Nachteile}
    \item Material kann mikroporös sein, Spurenelemente der Außenluft rufen negative
          Effekte bei der Analyse hervor
    \end{Nachteile} \tabularnewline\cmidrule(r){1-1}\cmidrule(rl){2-2}\cmidrule(l){3-3}
Silizium
  &amp; \begin{Vorteile}
    \item fast vollständig inert
    \item nahezu unbegrenzte Rohstoffreserven
    \item autoxydable Bildung von nativen Siliziumdioxiden
    \end{Vorteile}
  &amp; \begin{Nachteile}
    \item zerbrechlicher als Metalle
    \end{Nachteile} \tabularnewline\addlinespace\bottomrule
  \end{tabular}
\end{document}
</pre></body></html>